<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>RTS</text>
<text>CTS</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>V+</text>
<text>V-</text>
<text>DTE</text>
<text>DCE</text>
<text>BVDP 2014</text>
<text>ARDUINO</text>
<text>RS3232</text>
<text>V1.0</text>
<text>TX SOFT=6</text>
<text>RX SOFT=5</text>
<text>RTS=A2</text>
<text>CTS=A3</text>
<text>N°</text>
<text>MAX3232</text>
<text>male</text>
<text>femelle</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>SOFT</text>
<text>HARD</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino-BVDP">
<packages>
<package name="ARDUINO-R3-SHIELD-NO-HOLES">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="consubd-BVDP">
<packages>
<package name="F09HP-NO-SERIGRAPHIE">
</package>
<package name="M09HP-NO-SERIGRAPHIE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206K" value="100n"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206K" value="100n"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
<element name="U$6" library="Arduino-BVDP" package="ARDUINO-R3-SHIELD-NO-HOLES" value="ARDUINO-R3-SHIELD-NO-HOLES"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="220"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C1206K" value="100n"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206K" value="100n"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206K" value="1u"/>
<element name="IC1" library="maxim" package="DIL16" value="MAX3232CPE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4626"/>
<attribute name="MPN" value="MAX3232CPE+"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9724494"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="220"/>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="220"/>
<element name="LED4" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="220"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206K" value="100n"/>
<element name="U$1" library="consubd-BVDP" package="F09HP-NO-SERIGRAPHIE" value="F09HP-NO-SERIGRAPHIE"/>
<element name="U$2" library="consubd-BVDP" package="M09HP-NO-SERIGRAPHIE" value="M09HP-NO-SERIGRAPHIE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="U$6" pad="I/OREF"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="GND"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="GND.."/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="GND."/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RTSIN">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CTSOUT">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CSTLV/">
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="RESET"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="U$6" pad="N/C"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="CTSARDUINO">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="A3"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="LED8">
<contactref element="JP5" pad="10"/>
<contactref element="U$6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TXARDUINO_SOFT">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RXARDUINO_SOFT">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="5"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SSSDCARD">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TXARDUINO_HARD">
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="SDA"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="SCL"/>
</signal>
<signal name="DS">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CS25C040/">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP5" pad="7"/>
<contactref element="U$6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SSETHERNET">
<contactref element="U$6" pad="10"/>
<contactref element="JP5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="5V"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="3.3V"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="AREF"/>
</signal>
<signal name="Y">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="X">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="BOUTON9">
<contactref element="JP5" pad="9"/>
<contactref element="U$6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="V-">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TXIN">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RXOUT">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RTSARDUINO">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="RXARDUINO_HARD">
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="U$6" pad="0"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
